Двухскоростной перемешиватель мощностью 1080 Вт с регулировкой частоты вращения

Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента

• Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.

• Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной Поверхностью с противоскользящим покрытием.

• Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ

• Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды

• Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя

• Универсальный перемешиватель почти для всех строительных материалов, с мощным тяговым усилием на второй передаче, как в верхнем, так и в нижнем диапазоне частоты вращения

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 150-530 об/мин

Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 200-750 об/мин

Потребляемая мощность 1 080 Вт

Отдаваемая мощность 650 Вт

Крепление инструмента M 14

Диаметр зажимной горловины 43 мм

Макс. диаметр насадки-миксера 130 мм

Вес 4,8 кг

Стандартная комплектация

MXE 1102 + WR2 120:

1 спиральная насадка WR2 120x600 M14

1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19

1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22